Formular Nr.5

WinCmeta

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiect Constructia sedului administrativ Ungheni Gaz SRL or.Ungheni** |  |

**№ 014/10-A/12 - 2-1-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrarile constructie mai jos de cota zero** |  |  |
|  |  | **1.1. Lucrari terasamente Cota 1-7,E-G** |  |  |
|  |  | **1.2. Usi** |  |  |
| 1 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0950 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 2 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 3 | CK07B | Baghete montate la usi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Bagete pentru usi (наличник) MDF | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 4 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-3 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150L | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-10,-11 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 6 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - дверь раздвежная | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 2030112951150 | Дверь раздвижная din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 7 | CK07B | Baghete montate la usi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000K | Bagete pentru usi (наличник) для дверей из м/п | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca 60x60mm) | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029087371Ф | Sipca 60x60mm | m3 | 1,0500 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Битум для изоляции | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
|  |  | **1.3. Podele** |  |  |
| 9 | CA02C | Beton M-200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=80mm)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 10 | IzF03A1 K=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
| 11 | CA02C | Beton M-200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=40mm)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6AI/8AIII, 150x150 mm) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate 6AI/8AII 150x150 | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 13 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 14 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
| 15 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,2500 |
|  | 1411112204430 | Mozaic de marmura | kg | 26,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
| 16 | CG11A2 k=2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |
|  | 1411112204430 | Mozaic de marmura | kg | 8,9000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0500 |
| 17 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | **1.4. Finisarea interioara** |  |  |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (с учетом ригелей) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 20 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 21 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 23 | CF02D | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat (pereti si glafuri) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe pereti dispetitor de caramida | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 25 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |
|  | 1412212205733 | Fuga | kg | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pereti) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peret dispertitor) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 28 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 30 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (обои под окраску) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900С | Tapet semilavabil pe suport de hirtie Обои под окраску | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0,0015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,0080 |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 0,4500 |
|  | 2462106109879 | Aracet | kg | 0,2000 |
| 31 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (по обоям и по затертой поверхности) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | **1.5. Finisarea exterioare Цоколь** |  |  |
| 32 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala Rockwool gr.=70mm) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala Rockwool gr.70mm | m2 | 1,0100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0120 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 34 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1600 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1,0000 |
| 35 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0075 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 |
| 36 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif Praimer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 38 | CI11A ad. | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si adeziv rostuite cu fuga respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv  Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,0000 |
|  | 26611128008000 | Placi sau straifuri din travertin | m2 | 1,0200 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,3900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,0000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,4000 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,3800 |
|  | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,3200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | **2. Lucrari de constructie mai sus de cota zero** |  |  |
|  |  | **2.1. Usi** |  |  |
| 39 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Двери наружные двухпольные остекленные с замком | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U-3 | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 40 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0950 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,1100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 41 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
| 42 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 43 | CK07B | Baghete montate la usi вшт MDF | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Bagete pentru usi (наличник) MDF | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 44 | CK07B | Baghete montate la usi din metaloplast | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 20102129460002 | Bagete pentru usi (наличник) pentru m/p | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 45 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca 60x60mm) | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Битум для изоляции | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
| 46 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0400 |
|  |  | **2.2. Podele** |  |  |
|  |  | **2.2.1. Nod P-4** |  |  |
| 47 | CG22A3 | Pardoseli din polisterenbeton gata preparat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.70mm | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100910C | Polisterenbeton | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
| 48 | CG22A5 k=3 | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  K=3,0000 | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2663102100910C | Polisterenbeton | m3 | 0,01025 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 50 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010102 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 52 | CG05B1 | Pardoseli din lamele art-vinyl gr.2.5mm, clasa 42 pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet special  Material marunt=1,0100 | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2030122940242 | Lamele art-vinyl gr.2.5 clasa 42 | m2 | 0,9000 |
|  | 2030122945142 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2462106109942 | Aracet pentru placi vewnyl | kg | 0,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | **2.2.2. Nod P-5** |  |  |
| 53 | IzF03A1 k=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - 2str.  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
| 54 | CG22A3 | Pardoseli din polisterenbeton gata preparat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.70mm | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2663102100910C | Polisterenbeton | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
| 55 | CG22A5 k=3 | Pardoseli din polisterenbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  K=3,0000 | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2663102100910C | Polisterenbeton | m3 | 0,01025 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 57 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010102 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 60 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | **2.2.3. Nod P-6** |  |  |
| 61 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |
| 62 | CA02C | Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=80mm)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 63 | IzF03A1 k=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - 2str.  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate 6AI/8AII 150x150 | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 65 | CA02C | Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (h=40mm)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 67 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 68 | CG05B1 | Pardoseli din lamele art-vinyl gr.2.5mm, clasa 42 pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet special  Material marunt=1,0100 | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2030122940242 | Lamele art-vinyl gr.2.5 clasa 42 | m2 | 0,9000 |
|  | 2030122945142 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2462106109942 | Aracet pentru placi vewnyl | kg | 0,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | **2.2.4. Nod** |  |  |
| 69 | CN01A | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund "Cerezit" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 26521021006962 | Grund "Cerezit" | kg | 0,3000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 70 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 71 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | **2.3. Scara Sc1,Sc2** |  |  |
| 72 | CH06A применит. | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta -Перильное ограждение лестниц и балкона (inox) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | **2.4. Finisarea interioara** |  |  |
|  |  | **2.4.1. in axele 1-4 A-G** |  |  |
| 73 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 74 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 75 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos-шпаклевка | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 76 | CN01A ad | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 26521021006963 | Grund | kg | 0,3000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 77 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010102 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti dispartitor) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 80 | CF51A k=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=4  K=4,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,0620 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0630 |
| 81 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010102 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(pereti) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 84 | CF51A k=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=4  K=4,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,0620 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0630 |
| 85 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(gipsocarton) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 87 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 88 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrent" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010102 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 91 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, fixate cu pasta adeziva | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |
|  | 1412212205733 | Fuga | kg | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 92 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 93 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (лестнична клетка) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 95 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Полиэфирные обои, наклеенные на слой бумаги, включая установку планок, на заглаженные стены) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6500 |
|  | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie | m2 | 1,1000 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0,0100 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0,0015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,0080 |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 0,4500 |
|  | 2462106109879 | Aracet | kg | 0,2000 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 97 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 98 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (лестница снизу) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 100 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2  K=2,0000 | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 101 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | **2.4.2. in axele 1-7- E-G** |  |  |
| 102 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 103 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 104 | CN01A ad | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 26521021006963 | Grund | kg | 0,3000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 105 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 106 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (стены и кирпичные перегородки) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 107 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (перегородки толщ. 100мм) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 108 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (откосы и колонны) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 109 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(стены,откосы,колонны) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 111 | CI04I | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, fixate cu pasta adeziva | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |
|  | 1412212205733 | Fuga | kg | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 3,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
| 112 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 113 | CN01A ad | Zugraveli simple cu grund, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 26521021006963 | Grund | kg | 0,3000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 114 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | **2.5. Finisarea exterioara** |  |  |
| 115 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in "TINC" | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 116 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2651122100402C | Ciment alb | kg | 1,1800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
| 117 | CF30A | Reconditionarea exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 118 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |
|  |  | **2.6. Scari** |  |  |
| 119 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | **2.7. Pandus** |  |  |
| 120 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 121 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 122 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 123 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 124 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate 6AI/8AII 150x150 | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 125 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 126 | CO03A1 | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa | m |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2666122800300 | Bordura pentru trotuare | m | 1,0050 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0500 |
|  | 2664102101205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T | m3 | 0,0150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0100 |
| 127 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 128 | CH06A применит. | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta -Перильное ограждение (inox) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | **2.8. Alte lucrari** |  |  |
| 129 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5400 |
| 130 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 131 | TsI51B5 | Transportarea gunoilul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |

**№ 014/10-TM 2-2-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de constructie** |  |  |
|  |  | **1.1. Трубы** |  |  |
| 1 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2мм | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |
|  | 25212167010001 | Teava din otel 25х2мм | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0310 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 2 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2мм | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel 32х2мм | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0870 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1980 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0410 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 3 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 25212167010003 | Teava din otel 45х2,5мм | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1110 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2370 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 4 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4500 |
|  | 25212167010004 | Teava din otel 57х3мм | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1420 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3310 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0720 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |
| 5 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 76x3.0mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7000 |
|  | 25212167010005 | Teava din otel 76х3мм | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1670 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4010 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0890 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |
| 6 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Опора ОПП-2-100-57 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 2875276314000А | Punct fix pentru limitarea dilatarilor ОПП-2-100-57 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |
| 7 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor Опора ОПП-2-100-76 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 2875276314000 | Punct fix pentru limitarea dilatarilor ОПП-2-100-76 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |
| 8 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 9 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 10 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
| 11 | IA18I | Armaturi fine pentru : Закладная деталь для манометра | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
|  | 33333 | Закладная деталь для манометра | buc | 1,0000 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 |
|  | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 12 | IA18I | Armaturi fine pentru : Закладная деталь для термометра | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0460 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,2000 |
|  | 33333/1 | Закладная деталь для термометра | buc | 1,0000 |
|  | 2875274120391 | Mufa fonta M2 Dn 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 13 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze Хомутовая скоба М8х100 и дюбеля 10х50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de Хомут.скоба М8х100 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 14 | RpIF10B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta peste 35 cm | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0000 |
|  | 2682162605829 | Vata minerala t=50mm | m2 | 1,0180 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,0410 |
|  | 2710503805372 | Sirma moale zincata D=2 mm | kg | 0,0370 |
|  | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 1,0180 |
| 15 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 |
|  | 2430226101260 | Grund ГФ-021 | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103218 | Vopsea БТ-177 | kg | 0,0300 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0100 |
|  | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |
| 16 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5270 |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata t=0.5mm | kg | 2,7560 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0720 |
| 17 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0030 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 22,0000 |
| 18 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
|  |  | **1.2. Вентиляция** |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические уголок 50х50х50 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton уголок 50х50х50 3м | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 20 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din tabla zincata gr.0.6mm , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Прокладка готовых воздуховодов и монтаж специальных деталей на вентиляционные каналы (колена, редукции) и т.д.) д280х280  Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200 | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,6600 |
|  | 1245 | Cot | buc | 0,2000 |
|  | 2521305734007B79 | Canal de ventilatie din tabla zincata gr.0.6mm d280х280 | m | 1,0100 |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (280x280) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642006 | Tabla zincata cal. I 0,6 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 22 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 280 mm (Труба 280 мм)  Materiale marunte si de montaj (petrol ,vaselina, cirpe, etc)=1,0030 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 4555 | Teava d280mm | m | 1,0000 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 2811236310030 | Preaplin si piesa de trecere etansa | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка ВЕНТС РН700х800) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062006 | Grila ventilatie ВЕНТС РН 700x800 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка ВЕНТС ОПС700х800) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062006А | Grila ventilatie ВЕНТС ОРС 700x800 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 25 | CC09A | Montarea plasa | m2 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0500 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
|  |  | **1.3. Изделия и арматура** |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 20мм (Шаровый кран муф. д20мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051001 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д20 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 25мм (Шаровый кран муф. д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051002 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д25 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 28 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 40мм (Шаровый кран муф. д40мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 28752742051004 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д40 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 29 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый муфт. д50мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 28752742051005 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д50 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |
| 30 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 40мм (Шаровый кран муфт. д40мм со спускным клапаном ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 28752742051004М | Robinet cu mufa Шаровый кран Д40 со спкскным клапаном | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 31 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20мм  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 2924127322065Е | Filtru pentru apa д20мм | buc | 1,0000 |
| 32 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 32мм)  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa д32мм | buc | 1,0000 |
| 33 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 40мм)  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206542 | Filtru pentru apa d40 mm | buc | 1,0000 |
| 34 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 50мм)  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206542Т | Filtru pentru apa d50 mm | buc | 1,0000 |
| 35 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" Предохранительный клапан д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 29131545000001 | Supapa de siguranta Предохр.клапан д25 мм | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 36 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" Клапан обратный муфтовый д20мм) Danfoss | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 29131545000002 | Supapa de siguranta Клапан обратн.муфтовый д20 мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 37 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" Клапан обратный муфтовый д25мм) Danfoss | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 291315450000023 | Supapa de siguranta Клапан обратн.муфтовый д25 мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 38 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 40мм Клапан обратный муфтоваы Ду40 Danfoss | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 29131545000008 | Supapa de siguranta Клапан обратн.муфтовый д40мм Danfoss | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 39 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автомат.3/8" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire Воздухоотвод.автомат.3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 40 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" (Вентиль трехходовой д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 287527420270052 | Robinet трехходовой д25мм | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 41 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтр противонакипной W=0,9м3/час)  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 2924127322065S | Filtru противонакипной W=0,9м3/час | buc | 1,0000 |
| 42 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Электросварка стального фланца, диаметром 50 мм) | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,2600 |
|  | 2875274400200 | Flanse din otel Ду50 | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,0600 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,1800 |
| 43 | GE05B | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -65 mm (Электросварка стального фланца , диаметром 65 мм) | buc |  |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,3200 |
|  | 28752744002002 | Flanse din otel Ду65 | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,0900 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3600 |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций) | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email БТ177 | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
|  |  | **2. Lucrari de montare** |  |  |
| 45 | VB28A | Deflector d280 (Круглый дефлектор d280)  Material marunt=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 2,4100 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1070 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 46 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" Регулятор давления с датчиком д25мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii d25 | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez d25 | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila d25 | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta d25 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 47 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" Устройство магнитной обработки воды д25мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii d25 | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez d25 | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila d25 | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta d25 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 48 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, Q=90кВт; 220 В;N=380Вт производства "Thermona" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,0000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0750 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2500 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,8000 |
| 49 | IA18E | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Гидроуравнитель Ду219х6мм | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 50 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы отопления G=6,3 м3/час;Н=6,2 м вод.ст;220 В; N=0,5кВт "Grundfos" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,6000 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare d25 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
| 51 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы вентиляции G=1,3 м3/час;Н=8 м вод.ст;220 В; N=0,4кВт "Grundfos" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,6000 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare d25 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
| 52 | IA17B | Boiler vertical , boilerul avind capacitatea de 470 l Водонагреватель накопительный косвенного нагрева ; V=470 л | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 d25 | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,7200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 53 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Циркуляционный насос системы G=0,3 м3/час;Н=5.3 м вод.ст;В; N=0,24кВт "Grundfos" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,6000 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare d25 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
| 54 | IA17A | Компенсатор объема V=150 л | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 d25 | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
|  |  | **3. Utilaj** |  |  |
| 55 | pret firmei | Deflector d280  Material marunt=1,0000 | buc |  |
|  | 245555-1 | Дефлектор Д280 | buc | 1,0000 |
| 56 | pret firmei | Регулятор давления с датчиком д25мм | buc |  |
|  | 12345/9 | Регулятор перепада давления с датчиком д25мм | buc | 1,0000 |
| 57 | pret firmei | Устройство магнитной обработки воды Ду25 "GEL" | buc |  |
|  | 12345/1 | Устройство магнитн.обработки воды Ду25мм | buc | 1,0000 |
| 58 | pret firmei | Настенный котел Q=90кВт; 220 В;N=380Вт производства "Thermona" | buc |  |
|  | 6321/1 | Настенный котел Q=90кВт;220 В; N=380 Вт производства Thermona | buc | 1,0000 |
| 59 | pret firmei | Гидроуравнитель Ду219х6мм | buc |  |
|  | 3320500000000 | Гидроуравнитель Ду219х6 мм | buc | 1,0000 |
| 60 | pret firmei | Циркуляционный насос системы отопления G=6,3 м3/час;Н=6,2 м вод.ст;220 В; N=0,5кВт "Grundfos" | buc |  |
|  | 03-05 | Циркуляц.насос системы отопления G=6,3 м3/час; Н=6,2 м вод.ст.; 220В; N=0,5 кВт | buc | 1,0000 |
| 61 | pret firmei | Циркуляционный насос системы вентиляции G=1,3 м3/час;Н=8 м вод.ст;220 В; N=0,4кВт "Grundfos" | buc |  |
|  | 03-06 | Циркуляц.насос системы вентиляции G=1,3 м3/час; Н=8,0 м вод.ст.; 220В; N=0,4 кВт | buc | 1,0000 |
| 62 | pret firmei | Водонагреватель накопительный косвенного нагрева ; V=470 л OKC500 NTRR | buc |  |
|  | 22455 | Водонагреватель накопительный косвенного нагрева ; V=470 л | buc | 1,0000 |
| 63 | pret firmei | Циркуляционный насос системы G=0,3 м3/час;Н=5.3 м вод.ст;В; N=0,24кВт "Grundfos" | buc |  |
|  | 22454-5 | Циркуляционный насос системы G=0,3 м3/час;Н=5.3 м вод.ст;В; N=0,24кВт "Grundfos" | buc | 1,0000 |
| 64 | pret firmei | Компенсатор объема V=150 л Zilmet | buc |  |
|  | 8545 | Компесатор объема V=150 л | buc | 1,0000 |

**№ 014/10-1-AC.SU - 2-3-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Водопровод хоз-питевой, противопожарный** |  |  |
| 1 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (d65mm)  Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 |
|  | 2722103306000 | Teava din otel, zincata d65mm | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d65 | buc | 0,0200 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d65 | buc | 0,3500 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d65 | buc | 0,0400 |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d65 | buc | 0,1100 |
| 2 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (d50mm)  Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 27221033060001 | Teava din otel, zincata d50mm | m | 1,0100 |
|  | 27212041178001 | Cot din fonta maleabila A1, zincat d50 | buc | 0,0200 |
|  | 27212041150001 | Teu din fonta maleabila B1, zincat d50 | buc | 0,3500 |
|  | 27212041201001 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d50 | buc | 0,0400 |
|  | 27212041140401 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d50 | buc | 0,1100 |
| 3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы, диаметр 15 мм PN10 PPRC) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d15mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic д15 | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic д15 | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic д15 | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic д15 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
| 4 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы, диаметр 25 мм)PN-10 PPRC | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 25212167170504 | Teava din material plastic д25х3,5 | m | 1,0200 |
|  | 25231567194304 | Cot din material plastic д25 | buc | 0,0800 |
|  | 25231567194504 | Teu din material plastic д25 | buc | 0,7100 |
|  | 25231567194004 | Mufa din material plastic д25 | buc | 0,0700 |
|  | 25231567194604 | Reductie din material plastic д25 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d22x5  Materiale marunte=1,0500 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522321 | Termoizolatie conducte ПЭВ d22x5 | m | 1,0300 |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d32x5  Materiale marunte=1,0500 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522323D | Termoizolatie conducte ПЭВ d32x5 | m | 1,0300 |
| 7 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm (Запорный вентиль из чугуна, диаметр 50 мм)  Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0400 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8100 |
|  | 2913124503200 | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse Запорный вентиль из чугуна d50mm | buc | 1,0000 |
| 8 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентильзапорный муфтой, диаметр 25мм)  Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 28752742010008 | Robinet de trecere cu mufa d25mm | buc | 1,0000 |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтой, диаметр 15мм)  Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |
|  | 28752742010009 | Robinet de trecere cu mufa d15mm | buc | 1,0000 |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15мм (Кран поливочный -смеситель д15мм)  Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | set |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 29131242021010 | Robinet de serviciu, кран поливочный -смеситель д15мм | buc | 1,0000 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( вентиль запорный муфтой, диаметр 15 мм)  Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742010009 | Robinet de trecere cu mufa d15mm | buc | 1,0000 |
| 12 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" (Головка соеденительная , диаметр 15мм)  Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 291312420421012 | Головка соеденительная д15мм | buc | 1,0000 |
| 13 | SA08A примин. | Рукав резино-тканевый д15мм  Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0600 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 25212167 | Рукав резино-тканевый д15мм | m | 1,0200 |
| 14 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2" (Внутренний гидрант для зданий диаметром 2")  Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,0000 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,0000 |
| 15 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (вентиль запорный муфтой, диаметр 2")  Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa д50мм | buc | 1,0000 |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (головка соедин.рукавная диаметром 50 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102 | головка соеден.рукавная д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 17 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (головка соедин.муфтовая диаметром 50 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010217 | головка соеден.муфтовая д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 18 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (ствол пожарный ручной диаметром 50 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010218 | Ствол пожарный ручной д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 19 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (рычаг пожарный ручной диаметром 50 мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010219 | Рычаг пожарный ручной д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 20 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (огнетушитель) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010220 | Огнетушитель | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 21 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime,1150x300х1950 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |
|  | 2811236310118 | Dulap stejar 1150x300x1950 | buc | 1,0000 |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,00003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00021 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0900 |
| 22 | SA35C1 | Teu спускной diametrul de 80х15 (Тройник спускной д80х15)  Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7800 |
|  | 2721204115010 | Teu Тройник спускной д80х15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1950 |
| 23 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), avind diametrul exterior de 50,0 mm (огнетушитель) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 287527411010220 | Огнетушитель | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 24 | SA17G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (Пластиковые трубы, диаметр 90 мм) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 25212167170508 | Teava din material plastic д90 | m | 1,0200 |
|  | 25231567194308 | Cot din material plastic д90 | buc | 0,0600 |
|  | 25231567194508 | Teu din material plastic д90 | buc | 0,1500 |
|  | 25231567194608 | Reductie din material plastic д90 | buc | 0,0500 |
|  | 25231567194008 | Mufa din material plastic д90 | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0194 |
| 25 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa М150 (Упор бетонный)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 26 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa д25мм | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 27 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 287527420404027 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 28 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
|  |  | **2. Горячее водоснабжение** |  |  |
| 29 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы, диаметр 15 мм PN10 PPRC) 20х2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 252121671705029 | Teava din material plastic d20\*2.8mm | m | 1,0200 |
|  | 25231567194303 | Cot din material plastic д20 | buc | 0,0800 |
|  | 25231567194503 | Teu din material plastic д20 | buc | 0,7100 |
|  | 25231567194003 | Mufa din material plastic д20 | buc | 0,0700 |
|  | 25231567194603 | Reductie din material plastic д20 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
| 30 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы, диаметр 25 мм)PN-10 PPRC 25х3,5 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 25212167170504 | Teava din material plastic д25х3,5 | m | 1,0200 |
|  | 25231567194304 | Cot din material plastic д25 | buc | 0,0800 |
|  | 25231567194504 | Teu din material plastic д25 | buc | 0,7100 |
|  | 25231567194004 | Mufa din material plastic д25 | buc | 0,0700 |
|  | 25231567194604 | Reductie din material plastic д25 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 |
| 31 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы , диаметр 32 мм) 32х4,5 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic д32х4,5 | m | 1,0200 |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic д32 | buc | 0,0800 |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic д32 | buc | 0,7100 |
|  | 25231567194002 | Mufa din material plastic д32 | buc | 0,0700 |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic д32 | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d22x5  Materiale marunte=1,0500 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522321 | Termoizolatie conducte ПЭВ d22x5 | m | 1,0300 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭВ d32x5  Materiale marunte=1,0500 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522323D | Termoizolatie conducte ПЭВ d32x5 | m | 1,0300 |
| 34 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентильзапорный муфтой, диаметр 25мм)  Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 28752742010008 | Robinet de trecere cu mufa d25mm | buc | 1,0000 |
| 35 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( вентиль запорный муфтой, диаметр 15 мм)  Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742010009 | Robinet de trecere cu mufa d15mm | buc | 1,0000 |
| 36 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтой, диаметр 20мм)  Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |
|  | 287527420100035 | Robinet de trecere cu mufa д20мм | buc | 1,0000 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для душевого поддона с дешевой сеткой) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 29131242013702 | Baterie amestecatoare для душевого поддона с душевой сеткой | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 39 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 29131242013708 | Baterie amestecatoare для мойки | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 40 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
|  |  | **3. Канализация хоз-бытовая** |  |  |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare д110 мм | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 42 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP-R), диаметр 50 мм) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare д50 мм | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 43 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части ( PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализаци, диаметр 50 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie pentru canalizare д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 44 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части ( PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, диаметр 100 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 252315672103742 | Cot, mufa dubla, piesa de curatеre, compensator de dilatatie pentru canalizare д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 45 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия РР-R d110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252315672101543 | Ревизия pentru canalizare д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 46 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Прочистка РР-R d110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2523156721015 | Прочистка pentru canalizare д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 47 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прочистка ( PP-R) , диаметр 50 мм) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2523156721015С | Прочистка pentru canalizare д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 48 | SD13C | Supapa de siguranta , pentru racordare cu flanse, avind diametrul 100 mm (Обратный клапан , диаметр 100 мм)  Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 291312420421046 | Supapa de siguranta Обратный клапан д100мм | buc | 1,0000 |
| 49 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena (Сифон для душевого поддона)  Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 25231267211547 | Sifon для душевого поддона | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 50 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления)  Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |
| 51 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa М150 (Упор бетонный)  Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 52 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
|  |  | **4. Сан-техническое оборудование** |  |  |
| 53 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический полукруглый)  Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438000 | Lavoar Умываль.керамич.полукруглый | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 54 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический "Компакт")  Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior Унитаз"Компакт" | buc | 1,0100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 55 | SC02A | Поддон душевой мелкий  Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2875114200780 | Подон душевой мелкий | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 56 | SC01B | Cabina de dus.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare (Душевая кабина)  Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |
|  | 2875114200790 | Душевая кабина | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 57 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка )  Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |
|  | 2875114200300 | Spalator Мойка | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  |  | **5. Канализация дождевая** |  |  |
| 58 | SB08E | Teava din material plastic РР тип "Т", avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP) тип"Т", диаметр 110 мм) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252121672016055 | Teava din material plastic РР тип"Т" д110мм | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 59 | SB26A | Gura de scurgere, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm (Водосточная воронка 100 мм )  Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  | 287511420387056 | Gura de scurgere Водосточная воронка д100мм | buc | 1,0000 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 |
| 60 | SB06D1 | Revizie simpla , montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ревизия, диаметр 110 мм)  Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8100 |
|  | 2523156712820 | Ревизия ППР д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1580 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0760 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0720 |
| 61 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilen  Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 62 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Кронштейны для крепления)  Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |
| 63 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Прочистка РР-R d110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2523156721015 | Прочистка pentru canalizare д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 64 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Угол 90гр. РР-R d110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252315672101561 | Угол 90гр. pentru canalizare д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 65 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крест 90гр. РР-R d110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252315672101562 | Крест ППР 90 гр. д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 66 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник 90гр. РР-R d110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252315672101563 | Тройник ППР 90 гр. д110мм | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 67 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |

**№ 014/10-IV.SU/14 - 2-4-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de constructie** |  |  |
|  |  | **1.1. Incalzire** |  |  |
| 1 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
| 3 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| 4 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 5 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-400 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2822115700000 | Radiator 22K500/400 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 6 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-600 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000002 | Radiator 22K500/600 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 7 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-700 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000003 | Radiator 22K500/700 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 8 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-800 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000004 | Radiator 22K500/800 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 9 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-900 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000005 | Radiator 22K500/900 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1000 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000006 | Radiator 22K500/1000 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 11 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1100 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000007 | Radiator 22K500/1100 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 12 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1200 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000008 | Radiator 22K500/1200 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 13 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1300 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000009 | Radiator 22K500/1300 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 14 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-1400 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 282211570000010 | Radiator 22K500/1400 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 15 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 22K500-2000 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 282211570000011 | Radiator 22K500/2000 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 16 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Предварительный клапана RA-N прямой) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 291315450000016Ф | Предварительный клапан д25мм RA-N прямой | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 17 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Запорный клапана RLV угловой с дренаж.краном) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2913154500000F | Запорный клапан д25мм RLV углов.сдренаж.краном | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 18 | IA42B | Regulator de presiune, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Терморегулятор RA2991 Danfos) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii d15mm | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez d15 | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 15мм | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta d15 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 19 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. d16x2.7 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polipropilena 16x2.7 | m | 1,0300 |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm d20x3.4 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000016 | Teava din polipropilena 20x3.4 | m | 1,0300 |
| 21 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm 25x4.2 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000017 | Teava din polipropilena 25x4.2 | m | 1,0300 |
| 22 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm 32x5.4 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000018 | Teava din polipropilena 32x5.4 | m | 1,0300 |
| 23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |
| 24 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |
| 25 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 26 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
| 27 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Стальные черные продольносварные трубы на сварке d42,3x3,2) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 252121670100021 | Teava din otel d42,3x3,2 | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1110 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2370 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 28 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Стальные черные продольносварные трубы на сварке d48x3,5) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 252121670100020 | Teava din otel d48x3,5 | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1110 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2370 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 29 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 60x3,5 (Стальные черные продольносварные трубы на сварке 60x3,5) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7000 |
|  | 252121670100022 | Teava din otel d60x3,5 | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1670 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4010 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0890 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |
| 30 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 75,5x4,0 (Стальные черные продольносварные трубы на сварке 75,5x4,0) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7000 |
|  | 252121670100023 | Teava din otel d75,5x4,0 | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1670 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4010 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0890 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,3000 |
| 31 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
| 32 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
| 33 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
| 34 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |
| 35 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d42.3x3.2  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte d42,3 | m | 1,0300 |
| 36 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d48x3.5  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 332051735225 | Termoizolatie conducte 48 | m | 1,0300 |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d60x3.5  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 332051735226 | Termoizolatie conducte 60 | m | 1,0300 |
| 38 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea d75,5x4,0  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 332051735226A | Termoizolatie conducte 75,5 | m | 1,0300 |
| 39 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d18x6  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 332051735223A | Termoizolatie conducte Tubolit Plus d18x6 | m | 1,0300 |
| 40 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d22x6  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522321 | Termoizolatie conducte Tubolit plus d22x6 | m | 1,0300 |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d28x6  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522322 | Termoizolatie conducte Tubolit plus d28x6 | m | 1,0300 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, Tubolit Plus d35x6  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522323D | Termoizolatie conducte Tubolit plus d35x6 | m | 1,0300 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 20мм (Шаровый кран д20мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051001 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д20 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 25мм (Шаровый кран д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051002 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д25 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 45 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 32мм (Шаровый кран д32мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 28752742051003 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д32 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 46 | ID04B | Robinet de trecere cu mufe , avind diametrul nominal de 40мм (Шаровый кран д40мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 28752742051004 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д40 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15мм Кран шаровый д15 для дренажа | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742027006 | Robinet Кран шаровый д15 для дренажа | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 48 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик д15мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire Автоматич.воздухоотвод.д15мм | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 49 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 32мм)  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa д25мм | buc | 1,0000 |
| 50 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40 (Фильтр для установки на трубы, диаметр 40мм)  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206542 | Filtru pentru apa d40 mm | buc | 1,0000 |
| 51 | IA52A | Cutie metalica pentru teava si armaturi (Металлический ящик для труб и арматуры) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2811236829552 | Cutie metalica | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |
| 52 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 282211570800144 | Element de sustinere (cronstein) для радиаторов | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 53 | IB20B | Elemente de sustinere (Крепежные элементы для гребенки) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 282211570800145 | Element de sustinere для гребенки | buc | 1,0000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 55 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 28752742040001 | Bratara fixare d16-20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 56 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 |
|  | 28752742040002 | Bratara fixare d25-32mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 57 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 58 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | **1.2. Система теплоснабжения калориферов** |  |  |
| 59 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura, avind diametrul de 32х2 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 252121670100047 | Teava din otel d32x2 | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0870 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1980 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0410 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 60 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura, avind diametrul de 38х2 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 252121670100048 | Teava din otel d38x2 | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0870 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1980 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0410 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
| 61 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, d32  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522349 | Termoizolatie conducte Tubolit plus d32 | m | 1,0300 |
| 62 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, d38  Materiale marunte=1,050 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522350 | Termoizolatie conducte Tubolit plus d38 | m | 1,0300 |
| 63 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 (Автоматический воздухоотводчик д20мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000051 | Автоматический воздухоотводчик д20мм | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | **1.3. Узел регулирования SUMX 40-4.0(3) в составе:** |  |  |
| 64 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" (Вентиль трехходовой с сервоприводом д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 287527420270052 | Robinet трехходовой с сервоприводом д25мм | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 65 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, д25мм  Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa д25мм | buc | 1,0000 |
| 66 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" (Регулирующий вентиль для установки сопротевления д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 287527420270054 | Rегулирующ.вентиль для установки сопротевления д25мм | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 23567 | Бойпас д20мм | buc | 1,0000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 67 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de .Dn 25 мм (Обратный клапан д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 2913154500000 | Обратный клапан д25мм | buc | 1,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe, avind diametrul nominal de 25мм (Шаровый кран д25мм) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28752742051002 | Robinet cu mufa Шаровый кран Д25 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 69 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15мм Кран шаровый д15 для дренажа | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742027006 | Robinet Кран шаровый д15 для дренажа | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | **1.4. Сплит система серии YK "Daikin"** |  |  |
| 70 | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, avind diametrul de 15mm (Стальные оцинкованные трубы , диаметром 1/2") для дренажа  Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,050 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
|  | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii д15мм | m | 1,0100 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 15мм | buc | 2,2000 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat 15мм | buc | 0,4500 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 15мм | buc | 0,0500 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 15мм | buc | 0,7000 |
|  |  | **2. Lucrari de montare** |  |  |
| 71 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15mm (Запорный клапан ASV-M) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 72 | IA42A | Regulator de presiune, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 15 (Регулятор давления ASV-PV d15mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9000 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii d15mm | m | 4,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez d15 | buc | 2,0000 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 15мм | buc | 1,0000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta d15 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 73 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 20mm (Запорный клапан ASV-M) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 74 | IA42A | Regulator de presiune, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 20 (Регулятор давления ASV-PV d20mm) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9000 |
|  | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii d20mm | m | 4,0000 |
|  | 28752741220001 | Racord olandez d20 | buc | 2,0000 |
|  | 27212041201001 | Mufa fonta maleabila d20 | buc | 1,0000 |
|  | 28752741170001 | Cot fonta d20 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 75 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2", inclusiv (Установка с помощью фланцев циркуляционного насоса)UPS 25-40 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,6000 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare | buc | 2,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5200 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
| 76 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем)  Materiale marunte=1,050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 77 | ID08A прим. | Separator termostatic de condensat racordat cu flanse,Распределительный коллектор на 5 контура | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0300 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0110 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0070 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0200 |
| 78 | ID08A прим. | Separator termostatic de condensat racordat cu flanse,Распределительный коллектор на 2 контура | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0300 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0110 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0070 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0200 |
|  |  | **3. Utilaj** |  |  |
| 79 | pret firmei | Запорный клапан ASV-M d15 | buc |  |
|  | 12345015 | Запорный клапан ASV-M d15 | buc | 1,0000 |
| 80 | pret firmei | Регулятор давления ASV-PV d15mm | buc |  |
|  | 12345 | Регулятор перепада давления d15mm ASV-PV | buc | 1,0000 |
| 81 | pret firmei | Запорный клапан ASV-M d20 | buc |  |
|  | 12345020 | Запорный клапан ASV-M d20 | buc | 1,0000 |
| 82 | pret firmei | Регулятор давления ASV-PV d20mm | buc |  |
|  | 12345/1 | Регулятор перепада давления d20mm ASV-PV | buc | 1,0000 |
| 83 | pret firmei | Pompa de circulate Grundfos UPS 25-40 | buc |  |
|  | 2913127334100 | Pompa de circulatie Grundfos UPS 25-40 | buc | 1,0000 |
| 84 | pret firmei | Blocul interior FTX120GV1B | buc |  |
|  | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare FTX120GV1B | buc | 1,0000 |
| 85 | pret firmei | Blocul exterior RXG20G2V1B | buc |  |
|  | 2952270003152C | Blocurile exterior a aparatelor de conditionare RXG20G2V1B | buc | 1,0000 |
| 86 | pret firmei. | ,Распределительный коллектор на 5 контура | buc |  |
|  | 0,003 | Распределительный коллектор на 5 контура | buc | 1,0000 |
| 87 | pret firmei | ,Распределительный коллектор на 2 контура | buc |  |
|  | 0,002 | Распределительный коллектор на 2 контура | buc | 1,0000 |

**№ 014/10-IV.SU/14- 2-5-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de constructie** |  |  |
|  |  | **1.1. Вентиляция** |  |  |
| 1 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 2 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 3 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2) grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x400) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 5 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm (6.3kg/m2)grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150) (excludere tabla 0,3mm si 0,5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 6 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (150x250) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 7 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x250) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 8 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x250) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 9 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200) (excludere tabla 0,3mm si 0,8mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 10 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (100x150) (excludere tabla 0,3mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 11 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d140mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 14 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 15 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200mm) (excludere tabla 0,8mm si 1.0mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 16 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d225mm) (excludere tabla 0,8mm,1.0mm si 1.5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 17 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime(5.4kg/m2), avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250mm) (excludere tabla 0,8mm,1.0mm si 1.5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 2710403642006 | Tabla zincata cal. I 0,6 mm | kg | 5,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 18 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime(5.4kg/m2), avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315mm) (excludere tabla 0,8mm,1.0mm si 1.5mm)  Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 2710403642006 | Tabla zincata cal. I 0,6 mm | kg | 5,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 19 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7(6.3kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (excludere tabla 0,5mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x150) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie RAG 400x150 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x200) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie RAG 400x200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 22 | CC09A | Montarea plasa (сетка метал.плетеная 10х10) | m2 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0500 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 500x150) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062006 | Grila ventilatie RAG 500x150 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 300x150) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062000 | Grila ventilatie RAG 300x150 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 200x100) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D | Grila ventilatie RAG 200x100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 150x100) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D12 | Grila ventilatie RAG 150x100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x150) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D12 | Grila ventilatie RAG 150x100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 300x300) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D120 | Grila ventilatie RAG 300x300 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 300x200) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D121 | Grila ventilatie RAG 300x200 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 250x250) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D122 | Grila ventilatie RAG 250x250 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 250x150) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D123 | Grila ventilatie RAG 250x150 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка RAG 400x400) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363062001D124 | Grila ventilatie RAG 400x400 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 33 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9100 |
|  | 26821626113050 | Saltele vata minerala 50mm | m2 | 1,0180 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3780 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0580 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |
| 34 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1020 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |
| 35 | VC23A | Usa metalica, etansa la aer si stropi, cu sau fara fereastra de control, cu inchidere prin balamale si manere speciale, inclusiv garniturile de cauciuc (Стальная решетка для дверей 14 шт)  Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,0800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,2000 |
|  | 2513736601820 | Garnituri cauciuc cu insertii tip I | kg | 0,7500 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0800 |
|  | 2812106306601 | Стальная решетка для дверей | kg | 1,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0100 |
| 36 | VC34B | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства вес штуки 5-10 кг)  Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 37 | RCsB30S K=2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190-400 mm  K=2,0000 | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,7560 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3240 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0132 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1243 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,5300 |
| 38 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 39 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |
| 40 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| 41 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | **2. Lucrari de montare** |  |  |
| 42 | VB28A | Deflector d200 (Круглый дефлектор d200)  Material marunt=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 2,4100 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1070 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 43 | VB28A | Deflector d250 (Круглый дефлектор d250)  Material marunt=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 2,4100 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1070 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 44 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Установка узла прохода с ручн.управ. с кольцом для сбора конденсата)  Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0030 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 45,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 20,0000 |
|  | 2874115821978 | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 | buc | 20,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,7000 |
| 45 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Воздухоприточное устройство ЕНА 22-50)  Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0030 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 45,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 20,0000 |
|  | 2874115821978 | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 | buc | 20,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,7000 |
| 46 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка центробежных вентиляторов КТ50-30-4)  Material marunt si de montaj=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,8800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 13,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 13,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,2000 |
| 47 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов)KD250L1  Material marunt si de montaj=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 9,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16 | buc | 9,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,5000 |
| 48 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов) VENT 160L  Material marunt si de montaj=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 9,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16 | buc | 9,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,5000 |
| 49 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов) VENT 125L  Material marunt si de montaj=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 9,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16 | buc | 9,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,5000 |
| 50 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов для круглых канадов) VENTS 100M  Material marunt si de montaj=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 9,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16 | buc | 9,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,5000 |
| 51 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Воздушный клапан с электроприводом SM230A) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0120 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125884736 | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 52 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан огнезадержив. KTS-NO-SE d250) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0120 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125884736 | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 53 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан огнезадержив. KTS-NO-SE d160) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0120 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125884736 | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 54 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан огнезадержив. KTM-E d125) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0120 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2874125884736 | Nit cu cap semirotund 3 x 10 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 8,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 55 | VC13A | Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg (Установка касета фильтра. FFK 50-30)  Materiale marunte=1,0080 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,2600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 35,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 35,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |
| 56 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDR 50x30) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 57 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL-160-600) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 58 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SIL-250-600) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
| 59 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 60 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (карманый фильтра)  Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |
| 61 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Гибкие вставки)  Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |
| 62 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (Воздкхозаборная решетка))  Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2000 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 2,5000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,1000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1700 |
|  | 2811236310020 | Piesa de trecere etansa pt. filtru de apa | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |
| 63 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane (Установка воздухонагревателя водяной VBR-50-30-2)  Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0050 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 71,1900 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 940,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 940,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,1000 |
|  |  | **3. Utilaj** |  |  |
| 64 | pret firmei | Вентилятор центробежный КТ50-30-4 с электродвиг. N=0.8kW; I=1.41A;n=1270об/мин U=400V | buc |  |
|  | 16 | Вентил.центробеж.КТ50-30-4 с электродвиг. N=0.8kW;I=1.41A;n=1270об/мин U=400V | buc | 1,0000 |
| 65 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов KD250L1 L=685m3/ora с электродвигателем N=0.37kW; I=1.61A; U=230V | buc |  |
|  | 29 | Вентил.для круглых каналов КD250L1 L685m3/ora с электродвиг. N=0.37kW;I=1.61A; U=230V | buc | 1,0000 |
| 66 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT160L L=300m3/ora с электродвигателем N=0.13kW; I=0.55A; U=230V | buc |  |
|  | 30 | Вентил.для круглых каналов. VENT160L L300m3/ora с электродвиг. N=0.13kW;I=0.55A; U=230V | buc | 1,0000 |
| 67 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT125L L=100m3/ora с электродвигателем N=0.08kW; I=0.35A; U=230V | buc |  |
|  | 39 | Вентил.для круглых каналов. VENT125L L100m3/ora с электродвиг. N=0.08kW;I=0.35A; U=230V | buc | 1,0000 |
| 68 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT125L L=165m3/ora с электродвигателем N=0.08kW; I=0.35A; U=230V | buc |  |
|  | 39/2 | Вентил.для круглых каналов. VENT125L L165m3/ora с электродвиг. N=0.08kW;I=0.35A; U=230V | buc | 1,0000 |
| 69 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENT125L L=115m3/ora с электродвигателем N=0.08kW; I=0.35A; U=230V | buc |  |
|  | 39/4 | Вентил.для круглых каналов. VENT125L L115m3/ora с электродвиг. N=0.08kW;I=0.35A; U=230V | buc | 1,0000 |
| 70 | pret firmei | Вентилятор для круглых каналов VENTS100M L=50m3/ora с электродвигателем N=0.016kW; I=0.1A; U=230V | buc |  |
|  | 39/3 | Вентил.для круглых каналов. VENTS100M L50m3/ora с электродвиг. N=0.016kW;I=0.1A; U=230V | buc | 1,0000 |
| 71 | pret firmei | Быстрораземный хомут FK 250 | buc |  |
|  | 009 | Хомут FK 250 | buc | 1,0000 |
| 72 | pret firmei | Быстрораземный хомут ACOP-VENT | buc |  |
|  | 009-1 | Хомут ACOP-VENT | buc | 1,0000 |
| 73 | pret firmei | Воздушный клапан SRK 50-30 с электроприводом SM230A | buc |  |
|  | 17 | Воздушный клапан SRK 50-30 с электроприводом SM230A | buc | 1,0000 |
| 74 | pret firmei | Кассета фильтра FFK 50-30 с контролем загрязнения | buc |  |
|  | 18 | Кассета фильтра FFK 50-30 с контролем загрязнения | buc | 1,0000 |
| 75 | pret firmei | Карманный фильтра BFK 50-30 класса EU5 | buc |  |
|  | 19 | Карманный фильтра BFK 50-30 класса EU5 | buc | 1,0000 |
| 76 | pret firmei | Воздухонагреватель водяной Q=9988w /час VBR-50-30-2 от -16 до 16 \*С с защитой от замораживания | buc |  |
|  | 20 | Воздухонагреватель водяной Q=9988w/ VBR-50-30-2 от -16 до 16\*С с защитой от замораживания | buc | 1,0000 |
| 77 | pret firmei | Шумоглушитель LDR 50x30 | buc |  |
|  | 21 | Шумоглушитель LDR 50x30 | buc | 1,0000 |
| 78 | pret firmei | Шумоглушитель SIL-250-600 | buc |  |
|  | 21/1 | Шумоглушитель SIL-250-600 | buc | 1,0000 |
| 79 | pret firmei | Шумоглушитель SIL-160-600 | buc |  |
|  | 21/2 | Шумоглушитель SIL-160-600 | buc | 1,0000 |
| 80 | pret firmei | Гибкие вставки DS 50x30 | buc |  |
|  | 22 | Гибкие вставки DS 50x30 | buc | 1,0000 |
| 81 | pret firmei | Воздухозаборная решетка VK 50x30 | buc |  |
|  | 23 | Воздухозаборная решетка VK 50x30 | buc | 1,0000 |
| 82 | pret firmei | Deflector d200  Material marunt=1,0000 | buc |  |
|  | 245555 | Дефлектор Д200 Д315.00.000 | buc | 1,0000 |
| 83 | pret firmei | Deflector d250  Material marunt=1,0000 | buc |  |
|  | 245555-1 | Дефлектор Д250 Д250.00.000 | buc | 1,0000 |
| 84 | pret firmei | Клапан огнезадерживающий КТМ-Е Д125 | buc |  |
|  | 003 | Клапан огнезадерж.КТМ-Е Д125 | buc | 1,0000 |
| 85 | pret firmei | Клапан огнезадерживающий KTS-NO-SE D250 | buc |  |
|  | 004 | Клапан огнезадерж. KTS-NO-SE D250 | buc | 1,0000 |
| 86 | pret firmei | Клапан огнезадерживающий KTS-NO-SE D160 | buc |  |
|  | 004-2 | Клапан огнезадерж. KTS-NO-SE D160 | buc | 1,0000 |
| 87 | pret firmei | Узел прохода с клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата УП-2-11 Ду200 | buc |  |
|  | 2477 | Узел прохода с ручным управлением,с кольцом для сбора конденсата УП-2-11 Ду200 | buc | 1,0000 |
| 88 | pret firmei | Узел прохода с клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата УП-2-01 Ду250 | buc |  |
|  | 247714 | Узел прохода с ручным управлением,с кольцом для сбора конденсата УП-2-01 Ду250 | buc | 1,0000 |
| 89 | pret firmei | Воздухоприточное устройство ЕНА 22-50 | buc |  |
|  | 345896 | Воздухоприточное устройство ЕНА 22-50 | buc | 1,0000 |

**№ 014/10-TS/14 2-6-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de montare** |  |  |
|  |  | **1.1. Сигнализация здания** |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Контрольная панель на 8 зон DSC, Канада PC-1832 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,005 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
| 2 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Панель расширения на 8 зон DSC, Канада PC-5108 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,005 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
| 3 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: TR-30VA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,500 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,210 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,030 |
|  | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 0,200 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,00005 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,310 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,990 |
| 4 | 08-01-053-1 | Резервный источник питания РИП-7АН | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,430 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,390 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,041 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,039 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,039 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,00011 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00003 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
| 6 | 10-03-030-01 | Montarea si reglarea "АТS-100" Передатчик одноканальный | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum Датчик пожарный дымовой | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |
| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик пожарный тепловой | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |
| 9 | 10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,001 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена 11-14 VDC,250mA;110db/m с проблем.маяком | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,001 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена 10-16 VDC,300mA;123db Cehia | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,001 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
| 12 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Pеле RM1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,020 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 1,100 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,075 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,190 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,110 |
| 13 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Pелейный модуль на 8 реле | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,020 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 1,100 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,075 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,190 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,110 |
| 14 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Коробка разветвительная УК-2П | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,002 |
|  | 5009134 | Bucse de hirtie | 1000 buc | 0,021 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,026 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,070 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,005 |
|  | 3333 | Коробка разветвительная УК-2П | buc | 1,000 |
| 15 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,800 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00055 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 36,900 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,120 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,680 |
| 16 | Pret de piata | Cablu CQR-4 4x0.2mm2 | m |  |
|  | 200004025 | Cablu CQR-4 4x0.2mm2 | m | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Cablu CQR-6 6x0.2mm2 | m |  |
|  | 200004026 | Cablu CQR-6 6x0.2mm2 | m | 1,000 |
| 18 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1.5mm | m |  |
|  | 200004027 | Cablu VVG 3x1.5mm | m | 1,000 |
| 19 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. MCS-1 10х22 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,290 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,000 |
|  | 110-0333С | Canal din mase plastice MCS-1 10x22 | m | 100,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,080 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,080 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
| 21 | Pret de piata | Teava PVC d25mm | m |  |
|  | 2000040025 | Teava PVC d25mm | m | 1,000 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,960 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
| 23 | Pret de piata | Teava PVC d40mm | m |  |
|  | 2000040040 | Teava PVC d40mm | m | 1,000 |
|  |  | **1.2. Сигнализация котельной** |  |  |
| 24 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Панель расширения на 4 зон DSC, Канада PC-585 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,005 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,050 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,005 |
| 25 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: TR-30VA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,500 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,210 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,030 |
|  | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 0,200 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,00005 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,310 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,990 |
| 26 | 08-01-053-1 | Резервный источник питания | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,430 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,390 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,041 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,039 |
| 27 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,00011 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00003 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
| 28 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик пожарный тепловой | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |
| 29 | 10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,002 |
| 30 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик ИК+разбитие SRPG-100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |
| 31 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic Датчик магнитноконтактный CMK (TANE) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |
| 32 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Коробка разветвительная УК-2П | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,000 |
|  | 3333 | Коробка разветвительная УК-2П | buc | 1,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,002 |
|  | 5009134 | Bucse de hirtie | 1000 buc | 0,021 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,026 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,070 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,005 |
| 33 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Pеле промежуточное РП21-004 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,020 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 1,100 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,075 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,190 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,110 |
| 34 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,800 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00055 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 36,900 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,120 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,680 |
| 35 | Pret de piata | Cablu CQR-4 4x0.2mm2 | m |  |
|  | 200004025 | Cablu CQR-4 4x0.2mm2 | m | 1,000 |
| 36 | Pret de piata | Cablu VVG 3x1.5mm | m |  |
|  | 200004027 | Cablu VVG 3x1.5mm | m | 1,000 |
| 37 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. MCS-1 10х22 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,290 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,000 |
|  | 110-0333С | Canal din mase plastice MCS-1 10x22 | m | 100,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,080 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,080 |
|  |  | **2. Utilaj** |  |  |
| 38 | pret firmei | Контрольная панель на 8 зон DSC, Канада PC-1832 | buc |  |
|  | 11/1 | Контрольная панель на 8 зон,DSC, PC-1832 | buc | 1,000 |
| 39 | pret firmei | Панель расширения на 8 зон DSC, Канада PC-5108 | buc |  |
|  | 11/2 | Панель расширения на 8 зон,DSC, PC-5108 | buc | 1,000 |
| 40 | pret firmei | Панель расширения на 4 зон DSC, Канада PC-585 | buc |  |
|  | 11/3 | Панель расширения на 4 зон,DSC, PC-585 | buc | 1,000 |
| 41 | pret firmei | Transformator 30 VA, TR-30VA | buc |  |
|  | 11-4 | Трансформатор 30 VA TR-30VA | buc | 1,000 |
| 42 | pret firmei | Резервный источник питания РИП-7АН | buc |  |
|  | 11-5 | Резервный источник питания РИП-7АН | buc | 1,000 |
| 43 | pret firmei | Acumulator 12V, 7Ah | buc |  |
|  | 11-6 | Acumulator 12V,7Ah | buc | 1,000 |
| 44 | pret firmei | Передатчик одноканальный "ATS-100" | buc |  |
|  | 11-7 | Передатчик одноканальный ATS-100 | buc | 1,000 |
| 45 | pret firmei | Датчик пожарный дымовой | buc |  |
|  | 11-8 | Датчик пожарный дымовой | buc | 1,000 |
| 46 | pret firmei | Датчик пожарный тепловой | buc |  |
|  | 11-9 | Датчик пожарный тепловой | buc | 1,000 |
| 47 | pret firmei | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc |  |
|  | 11-10 | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc | 1,000 |
| 48 | pret firmei | Aparataj de perete: Pеле RM1 | buc |  |
|  | 11-11 | Реле RM1 | buc | 1,000 |
| 49 | pret firmei | Pелейный модуль на 8 реле | buc |  |
|  | 11-12 | Релейный модуль на 8 реле | buc | 1,000 |
| 50 | pret firmei | Сирена 11-14 VDC,250mA;110db/m с проблем.маяком | buc |  |
|  | 11-13 | Сирена 11-14 VDC, 250mA,110db/m с проблемным маяком | buc | 1,000 |
| 51 | pret firmei | Сирена 10-16 VDC,300mA;123db Cehia | buc |  |
|  | 11-14 | Сирена 10-16 VDC, 300mA,123db | buc | 1,000 |
| 52 | pret firmei | Датчик ИК+разбитие SRPG-100 | buc |  |
|  | 11-15 | Датчик ИК+разбитие SRPG-100 | buc | 1,000 |
| 53 | Pret firmei | Клавиатура, DSC, Канада | buc |  |
|  | 22247 | Клавиатура,DSC, Канада | buc | 1,000 |
| 54 | pret firmei | Датчик магнитноконтактный CMK (TANE) | buc |  |
|  | 11-16 | Датчик магнитноконтактный СМК "TANE" | buc | 1,000 |
| 55 | pret firmei | Pеле промежуточное РП21-004 | buc |  |
|  | 11-17 | Реле промежуточное РП21-004 | buc | 1,000 |

**№ 014/10-EEI/14 2-7-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de montare** |  |  |
| 1 | 08-03-532-2 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9, SB-7 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0400 |
|  | 1/1 | Post de comanda cu butoane SB-7 "pornire" | buc | 0,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 2 | 1-2 | Корпус поста КП-102 | buc |  |
|  | 102 | Корпус поста КП-102 | buc | 1,0000 |
| 3 | 1-3 | Корпус поста КП-101 | buc |  |
|  | 101 | Корпус поста КП-101 | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A, includere Damaror magnetic ПРК032-0,63 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
|  | 122 | Damaror magnetic ПРК032-0,63 | buc | 1,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0390 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 5 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A, includere Контактор КМИ10960 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |
|  | 231125 | Контактор КМИ10960 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0070 |
| 6 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3, includere Buton АРВВ-22N | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 2315 | Buton APBB-22N | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-72з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217 | Щит ЩРн-72з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 8 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere intrrupator ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24112 | Intrerupator BH32-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 16А includere intrerupator ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24113 | Intrerupator BH32-3P-16A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655 | Automat BA47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223656 | Automat ABДТ32 I=10A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A, includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236561 | Automat ABДТ32 I=16A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | Automat 2236562 | ABДТ32 I=25A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 14 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-72з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217 | Щит ЩРн-72з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere intrerupator BH32/3P/32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 124355 | Intrerupator BH-32/3P-32 | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 17 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24112 | Intrerupator BH32-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat BA47-29/1P/B6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655 | Automat BA47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A, includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223656 | Automat ABДТ32 I=10A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A, includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236561 | Automat ABДТ32 I=16A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236562 | ABДТ32 I=25A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 22 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-72з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217 | Щит ЩРн-72з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere automat BH32/3P/32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 124355 | Intrerupator BH-32/3P-32 | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 25 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24112 | Intrerupator BH32-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655 | Automat BA47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223656 | Automat ABДТ32 I=10A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A, includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236561 | Automat ABДТ32 I=16A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236562 | ABДТ32 I=25A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 30 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-72з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217 | Щит ЩРн-72з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, includere automat BH32/3P/32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 124355 | Intrerupator BH-32/3P-32 | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 33 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24112 | Intrerupator BH32-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655 | Automat BA47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223656 | Automat ABДТ32 I=10A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A,includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236561 | Automat ABДТ32 I=16A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 37 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-54з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217C | Щит ЩРн-54з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 39 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,includere automat BH32/3P/32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 124355 | Intrerupator BH-32/3P-32 | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 40 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 25А includere automat ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24112 | Intrerupator BH32-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655 | Automat BA47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A,includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223656 | Automat ABДТ32 I=10A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A,includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236561 | Automat ABДТ32 I=16A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat ABДТ32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 2236562 | ABДТ32 I=25A | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 45 | 08-03-526-2 | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-24з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217A | Щит ЩРн-24з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 47 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 10А includere automat ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24112C | Intrerupator BH32-3P-10A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655D | BA47-29/1P/B4 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 49 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-24з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217A | Щит ЩРн-24з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 50 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent 10А includere automat ВН32-3Р | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 24112C | Intrerupator BH32-3P-10A | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655D | BA47-29/1P/B4 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655D | BA47-29/1P/B4 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 53 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,includere ЩРн-24з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217A | Щит ЩРн-24з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 54 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,includere automat BH32/3P/40 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 1243555 | BH-32/3P-40 | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/3P/C4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655H | BA47-29/3P/C4 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/C4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655H2 | BA47-29/1P/C4 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 57 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100,includere automat BA47-29/3P/C32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 2236557Q1 | BA47-29/3P/C32 | buc | 0,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 58 | 08-03-526-2 | Расцепитель РН-47 (de inclus) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 2318 | Расцепитель РН-47 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 59 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, includere ЩРн-24з-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 217A | Щит ЩРн-24з-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 60 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,includere automat BH32/3P/32 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 124355 | Intrerupator BH-32/3P-32 | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
| 61 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/C | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655H23 | BA47-29/1P/C | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A,includere automat BA47-29/1P/C | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655H24 | BA47-29/1P/C | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A,includere automat BA47-29/1P/В1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655H25 | BA47-29/1P/В1 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 64 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (АВР-100-40) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A,includere automat BA47-29/1P/В | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655H323 | BA47-29/1P/В | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/3P/В10 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655H44 | BA47-29/3P/В10 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,includere automat BA47-29/1P/B6 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 223655D1 | BA47-29/1P/B6 | buc | 1,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 68 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500,includere BZUM-TF-05-250-30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 |
| 69 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A,includere automat BP32-35 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
|  | 224-32 | Comutator BP32-35 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6670 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0240 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0510 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0150 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 70 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, includere Siguranta ППННИ33 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 645777 | Siguranta ППННИ33 | buc | 1,0000 |
|  | 245-55 | держатель дп-33 | buc | 1,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 71 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 BZUM-TF-05-250-30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 |
| 72 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A includere Comutator BP32-35 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 |
|  | 224-32 | Comutator BP32-35 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6670 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0240 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0510 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0150 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 73 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, includere Siguranta ППННИ33 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 645777 | Siguranta ППННИ33 | buc | 1,0000 |
|  | 245-55 | держатель дп-33 | buc | 1,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 74 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, includere Siguranta ППННИ33 100/50A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 645777A | Siguranta ППННИ33 100/50A | buc | 1,0000 |
|  | 245-55 | держатель дп-33 | buc | 1,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 75 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, includere corp de iluminat CD218 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,0000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat CD218 | buc | 100,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2100 |
| 76 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4, includere Corpuri de iluminat ARS/R418 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 164,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 503-9041 | Corpuri de iluminat ARS/R418 | buc | 100,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 77 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 includere corp de iluminat ARTIC218 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,0000 |
|  | 503-90412 | Corpuri de iluminat ARTIC218 | buc | 100,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,7400 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 58,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,7400 |
| 78 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 includere corp de iluminat AST/R418 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,0000 |
|  | 503-90414 | Corpuri de iluminat AST/R418 | buc | 100,0000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,7400 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 58,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,7400 |
| 79 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 includere corp de iluminat ARSplus/R418 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 164,0000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 503-90417 | Corpuri de iluminat ARSplus/R418 | buc | 100,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |
| 80 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, includere corp de iluminat CMG/R218 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,0000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |
|  | 503-90416 | Corpuri de iluminat CMG/R218 | buc | 100,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 0309002 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 58,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,7400 |
| 81 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, includere corp de iluminat LTX236 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 148,0000 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |
|  | 503-90418 | Corpuri de iluminat LTX236 | buc | 100,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |
|  | 0309002 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 58,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,7400 |
| 82 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EFS380 (de inclus) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |
|  | 101-9602 | Indicator de iluminat EFS380 | buc | 100,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |
| 83 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa de inclus corp de iluminat ВЗГ60 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat ВЗГ60 | buc | 100,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 |
| 84 | 56 | Компактная люминисцентная лампа 2G11 | buc |  |
|  | 124 | Компактная люминисцентная лампа 2G11 | buc | 1,0000 |
| 85 | 39 | Bec luminiscent L18W | buc |  |
|  | 3150145100286 | Bec luminiscent L18W | buc | 1,0000 |
| 86 | 39 | Bec luminiscent L36W | buc |  |
|  | 315014510028 | Bec luminiscent L36W | buc | 1,0000 |
| 87 | 312 | Starter 80C-220 | buc |  |
|  | 3120355106598 | Starter 80C-220 | buc | 1,0000 |
| 88 | 39 | Bec incandescent Б220-230-60 | buc |  |
|  | 3150145100 | Bec incandescent Б220-230-60 | buc | 1,0000 |
| 89 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, includere BC20-1-0 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator cu o clape | buc | 100,0000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
| 90 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (includere intrerupator) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009011 | Intreruptoare cu doua clape | buc | 100,0000 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 91 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (includere intrerupator cu 1 clapa) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator cu o clape | buc | 100,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 92 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (includere intrerupator cu 2 clape) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009011 | Intreruptoare cu doua clape | buc | 100,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 93 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat (includere intrerupator de trecere) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 |
|  | 111 | Intrerupator de trecere | buc | 100,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0027 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,5400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |
| 94 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (includere priza) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 2746167335101 | Priza de fisa | buc | 100,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 95 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (includere priza Pcб20) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |
|  | 27461673351012 | Priza de fisa Pcб20 | buc | 100,0000 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 96 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (includere priza 2 locuri) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |
|  | 2746167335100 | Priza de fisa cu 2 locuri | buc | 100,0000 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 97 | 57 | Rama cu un loc | buc |  |
|  | 55-1 | Rama cu un loc | buc | 1,0000 |
| 98 | 571 | Rama cu 2 locuri | buc |  |
|  | 55-2 | Rama cu 2 loc | buc | 1,0000 |
| 99 | 573 | Rama cu 3 locuri | buc |  |
|  | 55-3 | Rama cu 3 loc | buc | 1,0000 |
| 100 | 9-1 | Коробка ответвительная КМ41005 | buc |  |
|  | 55-4 | Коробка ответвительная КМ41005 | buc | 1,0000 |
| 101 | 9-2 | Коробка установочная КМ40002 | buc |  |
|  | 55-5 | Коробка установочная КМ40002 | buc | 1,0000 |
| 102 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori, includere ЯТП-0,25 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 32 | Ящик ЯТП-0,25-220/12В | buc | 1,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 103 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
| 104 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
| 105 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 106 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
| 107 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 108 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |
| 109 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,9400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 110 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 112 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 113 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, includere Лоток перфор.100х80х3000 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 4456 | Лоток перфор.100х80х3000 | buc | 100,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
| 114 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m includere Лоток перфор.200х80х3000 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 4457 | Лоток перфор.200х80х3000 | buc | 100,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
| 115 | 9-1 | Кабель-канал СКК10-016 | m |  |
|  | 653 | Кабель-канал СКК10-016 | m | 1,0000 |
| 116 | 9-1 | Кабель-канал СКК10-025 | m |  |
|  | 653-1 | Кабель-канал СКК10-025 | m | 1,0000 |
| 117 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m includere Короб мкталлический 160х80х3000 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |
|  | 985 | Короб мкталлический 160х80х3000 | m | 100,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |
| 118 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (includere фотоелемент ФР602) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 12456 | Фотоелемент ФР602 | buc | 1,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 119 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 120 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 121 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 122 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 123 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |
| 124 | 5555525 | Conductor ПВ3х1,5 | m |  |
|  | 5079001 | Conductor ПВ3х1,5 | m | 1,0000 |
| 125 | 5555536 | Conductor ПВ3х2,5 | m |  |
|  | 507900111 | Conductor ПВ3х2,5 | m | 1,0000 |
| 126 | 55555698 | Conductor ПВ1х4 | m |  |
|  | 507900112 | Conductor ПВ1х4 | m | 1,0000 |
| 127 | 555556981 | Conductor ПВ3х4 | m |  |
|  | 507900113 | Conductor ПВ3х4 | m | 1,0000 |
| 128 | 55555687 | Conductor ПВ3х6 | m |  |
|  | 507900114 | Conductor ПВ3х6 | m | 1,0000 |
| 129 | 555556899 | Conductor ПВ3х10 | m |  |
|  | 507900115 | Conductor ПВ3х10 | m | 1,0000 |
| 130 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 131 | 44 | Cablu АВВГнг-5\*50 | m |  |
|  | 201-90701 | Cablu АВВГнг-5\*50 | m | 1,0000 |
| 132 | 410 | Cablu АВВГнг-5\*2,5 | m |  |
|  | 201-907012 | Cablu АВВГнг-5\*2,5 | m | 1,0000 |
| 133 | 412 | Cablu АВВГнг-3\*2,5 | m |  |
|  | 201-907013 | Cablu АВВГнг-3\*2,5 | m | 1,0000 |
| 134 | 52548 | Cablu КВВГнг-5\*1,0 | m |  |
|  | 201-907014 | Cablu КВВГнг-5\*1,0 | m | 1,0000 |
| 135 | 5652548 | Cablu КВВГнг-3\*1,0 | m |  |
|  | 201-907015 | Cablu КВВГнг-3\*1,0 | m | 1,0000 |
|  |  | **2. Utilaj** |  |  |
| 136 | preturile firmei | Ограничитель импульсных перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С 4Р | buc |  |
|  | 22455 | Ограничитель импульсный перенапряжений 4-полюсный,класс I (C) U=400V, ОПС1-С-4Р | buc | 1,0000 |
| 137 | preturile firmei | Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-100-40 | buc |  |
|  | 25556 | Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР-100-40 | buc | 1,0000 |
| 138 | preturile firmei | Щит BZUM-TF-05-250-30 | buc |  |
|  | 34578 | ЩИТ BZUM-TF-05-250-30 | buc | 1,0000 |

**№ 014/10-TS 2-8-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de montare** |  |  |
| 1 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida, includere cablu 10х2х0,4 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00075 |
|  | 2397 | Кабель телеф.10х2х0,4 мм | m | 100,0000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 51,4000 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,9600 |
| 2 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida includere cablu 20х2х0,4 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,0000 |
|  | 2397-1 | Кабель телеф.20х2х0,4 мм | m | 100,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00075 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 51,4000 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,9600 |
| 3 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida, includere cablu 30х2х0,4 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,0000 |
|  | 2397-2 | Кабель телеф.30х2х0,4 мм | m | 100,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00075 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 51,4000 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,9600 |
| 4 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida, includere cablu cat.5e | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 |
|  | 2397-4 | Кабель телеф.емк. 4 pair cat.5e | m | 100,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00055 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 36,9000 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,6800 |
| 5 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica Коробка распределительная | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0015 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0200 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0040 |
|  | 1130079 | Lac "БТ-577" | t | 0,00002 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0200 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0200 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1030 |
| 6 | pret firmei | Коробка распределительная VKA4-40 | buc |  |
|  | 1234/1 | Коробка распредел. VKA4-40 | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Монтажная коробка д.50мм | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4000 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5009134 | Bucse de hirtie | 1000 buc | 0,0210 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0260 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,0700 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,0050 |
| 8 | pret firmei | Коробка монтажная д.50мм | buc |  |
|  | 1234-1 | Монтажная коробка д.50мм | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-06-010-01 | Mуфта разветвительная (includere) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0018 |
|  | 1012018 | Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi | kg | 0,0250 |
|  | 1100236 | Piese "МКТСБ-4" ("КМД-1") pentru montarea perechilor coaxiale ale cablului tip "МКТ-4" | 10 buc | 0,1000 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,3800 |
|  | 5349101 | Manson din plumb | buc | 1,0000 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,0140 |
|  | 2457 | Муфта разветвительная | buc | 1,0000 |
|  | 5440091 | Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm | kg | 0,3500 |
|  | 5500012 | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,0050 |
| 10 | 10-06-015-04 | Lucrari diverse: Cutie 200х200х70 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 170900 | Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut | 0,2900 |
| 11 | Pret firmei | Cutie 200x200x70 | buc |  |
|  | 23555 | Коробка протяжная 200x200x70 | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,9100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9100 |
| 13 | Pret firmei | Teava din otel d.50mm | m |  |
|  | 545454 | Teava din otel d.50mm | m | 1,0000 |
| 14 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm gofra de inclus | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,5000 |
|  | 656565 | Труба гибкая д.20мм | m | 100,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 15 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa RJ-45 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 16 | Pret firmei | Розетка телефонная RJ-45 | buc |  |
|  | 11111 | Розетка телефонная RJ-45 | buc | 1,0000 |
| 17 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Плинт LSA-PROFIL 2/10 с НЗ конт.KRONE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5009134 | Bucse de hirtie | 1000 buc | 0,0210 |
|  | 5130001 | Instalatie de cablu pentru telecomunicatii urbane si rurale, marca "УКС-10" | buc | 1,0000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0260 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,0700 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,0050 |
| 18 | Pret firmei | Плинт LSA-PROFIL 2/10 с НЗ конт.KRONE | buc |  |
|  | 65987 | Плинт LSA-PROFIL 2/10 с НЗ конт. KRONE | buc | 1,0000 |
| 19 | 10-01-025-01 | Мини -АТС емк.20/29 номера АС 220 В, Panasonic | компл. |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,9000 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,8700 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 6,0000 |
| 20 | 10-02-017-02 | Dispozitiv de telefonАккумуляторная батарея 7,5 Ач,12V | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0100 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,8000 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0016 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0100 |
| 21 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2000 |
| 22 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2000 |
| 23 | 10-02-017-02 | Адаптор резервной батареи | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0100 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,8000 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0016 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0100 |
|  |  | **2. Utilaj** |  |  |
| 24 | 10-01-025-01 | Мини -АТС емк.20/29 номера АС 220 В, Panasonic | компл. |  |
|  | 001 | Мини - АТС емк.20/29 номера АС 220 В,Panasonic | компл. | 1,0000 |
| 25 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon | buc |  |
|  | 12/2 | Телефонный аппарат | buc | 1,0000 |
| 26 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon системный | buc |  |
|  | 12/3 | Телефонный аппарат системный | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret firmei | Аккумуляторная батарея 7,5 Ач,12V | buc |  |
|  | 0.03 | Аккумуляторная батарея 7,5 Ач,12V | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret firmei | Адаптор резервной батареи | buc |  |
|  | 0.05 | Адаптор резервной батареи | buc | 1,0000 |

**№ 014/10 2-9-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de montare** |  |  |
| 1 | 10-01-055-05 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 3 kg, pe perete: de caramida includere Кабель UTP 4Pair кат.5е | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,0000 |
|  | 2397-2 | Кабель UTP 4Pair кат.5е | m | 100,0000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 51,4000 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,1200 |
| 2 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm includere gofra | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6000 |
|  | 656565 | Труба гибкая д.20мм | m | 100,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 3 | 10-06-034-10 | Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, Монтажная коробка д.50мм | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4000 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0020 |
|  | 5009134 | Bucse de hirtie | 1000 buc | 0,0210 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0260 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,0700 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0,0050 |
| 4 | pret firmei | Коробка монтажная д.50мм | buc |  |
|  | 1234-1 | Монтажная коробка д.50мм | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 6 | Pret firmei | Розетка компьютерная | buc |  |
|  | 11111-1 | Розетка компьютерная RJ-45 | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-02-017-02 прим. | Устройство гарантированного питания 700Вт, АРС | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0100 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,00001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,8000 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0016 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0050 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0100 |
| 8 | 10-01-025-01 | Активное оборудование 10/100with 2 GBIC slots Enhanced Imade, Cisco Catalyst | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,9000 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,8700 |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 6,0000 |
| 9 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Патч-корд UTP kat.5e 1m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
| 10 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 Шкаф 19 настенный,9U, KRONE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
| 11 | 08-03-591-9 | Patch-panel 24-ports RJ-45, АМР | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | **2. Utilaj** |  |  |
| 12 | 10-01-025-01 | Активное оборудование 10/100with 2 GBIC slots Enhanced Imade, Cisco Catalyst | buc |  |
|  | 0.101 | Активное оборудование 10/100with 2 GBIC slots Enhanced I made, Cisco Catalyst | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret firmei | Устройство гарантированного питания 700Вт, АРС | buc |  |
|  | 0.004 | Уст-во гарантиров.питания 700Вт.АРС | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret firmei | Patch-panel 24-ports RJ-45, AMP | buc |  |
|  | 11111 | Patch-panel 24-ports RJ-45, AMP | buc | 1,0000 |
| 15 | 11-02-001-02 | Патч-корд UTP kat.5e 1m | buc |  |
|  | 22345 | Патч-корд UTP kat.5e 1m | buc | 1,0000 |
| 16 | 11-02-001-02 | Шкаф 19 настенный ,9U,KRONE | buc |  |
|  | 223456 | Шкаф 19 настенный,9U,KRONE | buc | 1,0000 |

**№ 014/10-PG/14-7-1-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea gunoilul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
| 4 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м )  Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,5000 |
|  | 281110630200557 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки) | kg | 7,3500 |
|  | 2710703700340p | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты) | kg | 1,1000 |
|  | 26631021009087,5 | Beton В7,5 под стойки ф1 | m3 | 0,0540 |
| 5 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. | 0,9600 |
|  | 20301129301506 | Уголок 50х5 | kg | 16,1900 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
| 6 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Ворота) | m2 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. | 0,9600 |
|  | 20301129301506 | Уголок 50х5 | kg | 16,1900 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
| 7 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,0700 |
| 8 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 10 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по песчанному основанию 30х20 см) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,2500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0110 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0770 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 12 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 13 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,0000 |
|  | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,1000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0260 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 16 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi (Посадки саженцев ) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |
|  | 1111000100001 | Ель | buc | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 17 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi (Посадки роз и кустарников ) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 |
|  | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2) | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |
| 19 | TsH80A | Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Установка скамеек) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 |
|  | 1234 | Скамейки | buc | 1,0000 |
| 20 | TsH91B | Instalarea urnelor (Установка урн) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 21 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor (Полив газонов и цветников) | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 |
| 22 | TsH94A | Udarea prin ajutaj (Полив деревьев) | 100 buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1300 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,0000 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 2,1300 |
| 23 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |